Тент трехслойный с утеплителем

Наилучшая защита от осадков, ветра, сырости, низких температур при проведении монолитных бетонных работ. Трехслойная структура тента (ПВХ-утеплитель-ПВХ) позволяет добиваться высокого качества и эффективности при одновременном сокращении времени и ресурсов на выполняемые работы. Внутренний слой обеспечивает удержание тепла. Внешние слои придают тенту дополнительную прочность, долговечность и возможность многоразового использования. Для крепления к объектам и связывания полотен между собой по периметру установлены люверсы. 

Технические характеристики:

Длина, м 6* 

Ширина, м  4 

Площадь тента, кв.м  24 

Поверхностная плотность, кг/кв.м  1,5 - 2**  

Внутренний диаметр люверса, мм 16*  

Шаг установки люверсов, м 0,5*  

Разрывная нагрузка, кН/м  от 40** 

Температурный интервал использования, град.С -45 - +70**  

Теплопроводность, Вт/мк 0,034
