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Новый пожарный самонастраивающийся извещатель ДИП-ИС (ИП 212-70)
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Новый пожарный извещатель ДИП-ИС, обладает стандартными (обусловленными ГОСТом и НПБ) характеристиками, имеет преимущества, выделяющего его в ряду предоставленных на рынке пожарных датчиков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Совместим с приборами с постоянным и знакопеременным напряжением в шлейфе.

· ДИП имеет встроенную оптическую индикацию:

      Дежурного режима – проблесковый сигнал один раз в 10 секунд.

      Режима  «Пожар» - непрерывный красный сигнал светодиода.

· Напряжение питания: 9-28 В.

· Ток, потребляемый ДИП в дежурном режиме: не более 70 мкА.

· Ток, потребляемый ДИП после срабатывания: 20 ± 2 мА.

· Диапазон рабочих температур6 от -25 ºС до + 55 ºС.

· Инерционность срабатывания ДИП: не более 6,5 с.

· Перевод ДИП в дежурный режим после срабатывания осуществляется сбросом питания на время не менее 2 с.

· Средняя наработка ДИП на отказ, с учетом технологического обслуживания: не менее 60 000 ч.

· Средний срок службы ДИП: не менее 10 лет.

· Время технической готовности ДИП к  работе после включения питания: не более 15 с.
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