С начала 2005г. производство гидромолотов, гидроцилиндров, грейферов , запчастей для строительно-дорожной техники ОАО «Тверьтехоснастка» передало Тверскому машзаводу «Гидромолот»  , созданному на базе инструментального цеха и цеха гидравлики. В состав  машзавода «Гидромолот»  вошли все основные специалисты, ранее разрабатывавшие и изготавливавшие гидромолоты.Специалистами с учетом 25-летнего опыта эксплуатации и применения новых конcтруктивных  решений изготавливается ряд модифицированных гидромолотов НМ-440М, НМ-350, НМ-330М, НМ-230М и НМ-140 для экскаваторов массой от 2,5 до 32 т.       

         Все гидромолоты сертифицированы и обеспечены гарантией. Гидромолот поставляется в комплекте с переходным кронштейном для конкретной модели экскаватора.  Поставляется комплект трубопроводов и деталей крепления для подключения гидромолота к гидросистеме экскаватора и доп. сменный инструмент - Пика, зубило, клин, трамбовка. Производим ремонт гусеничных цепей  экскаваторов и бульдозеров HITACHI, KOMATSY, LIEBHERR, Caterpillar и др.  * Производим Штампы для холодной листовой штамповки с размером матрицы в плане 350х350мм. Штамп материал  от 0,5 до 6 мм при усилии штамповки не более 100 т
