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     ООО «СПЕКТР-СПб»    (812) 306-02-66
Производит атмосферостойкие, термостойкие и радиационностойкие эмали,                устойчивые к абразивному износу, агрессивным средам и перепадам температур
Фасадные грунтовки и краски (разрешение КГИОП)
	
	Область применения
	Цель применения
	Особенности

	«Церта» 12-03

Особостойкая

Золотая медаль

выставки «Интерлакокраска»

Цена:

От 115р за кг

Все цвета.
	Металлические конструкции Технологическое

оборудование. Инженерные

сети. Трубопроводы .Дымовые

трубы. Бетонные и железобетонные конструкции.

Опоры линий электропередач.

Пролетные строения мостов.
	Защита от атмосферной
корроззии.Защита от коррозии «горячих» поверхностей

до 150°
	Обладает хорошей укрывистостью.Имеет прекрасную адгезию.Придает материалам гидроизоляционные св-ва. Великолепно ложиться на любые поверхности.Не трескается и не отстает. Матовая,используется как грунт и финиш одновременно.
Высыхает через 20мин.


	«Церта» термостойкая до 600°

Золотая медаль

выставки «Интерлакокраска»

От 129р  за кг

Все цвета
	Металлические конструкции.

Инженерные сети. Энергетическое оборудование.
Газовые турбины. Трубопроводы водяных сетей.

Железобетонные конструкции.
	Защита от атмосферной

корроззии.Создание антикоррозионного покрытия в агрессивных средах.Защита от электрокоррозии и коррозии горячих поверхностей до 600°
	Обладает хорошей укрывистостью. Имеет великолепную адгезию к поверхностям.
Придает термозащитные св-ва. Стойкая к 

электрокоррозии и агрессивным средам.

Придает поверхности матовый декоративный вид. Грунт и финиш одновременно.

Высыхает через 20мин.


	Инненлатекс  
Сертификат СЭС СПб
	Водо-дисперсионная,для внутренних помещений
	
	Устойчивая к истиранию, к чистящим и дезинфицирующим средствам                                                                                              
Шелковисто-глянцевая латексная.


	Фасадные краски
Разрешение КГИОП
	Вводно-дисперсионные.Силикатные.
Силиконовые.Акриловые –для создания долговечных фасадных покрытий
	
	Легко наносится на поверхности.Хорошо

переносит влагу,атмосферную агрессию,
солнечные лучи.Понижает пыле-грязеудержание.Высокая стойкость к
перепадам температур.Имеет матовый 

декоративный вид.


В ассортименте –немецкие фасадные краски и грунтовки, биоцидное средство для поверхности пораженной грибком и плесенью. Для трещин. Под камень. Декоративные структурные и мелкозернистые моделируемые штукатурки на искусственных смолах.

Краски для внутренних работ.

т/ф   929-15-57 Директор по развитию Калинич Наталья
            www.spectr-spb.ru
Адрес: СПб Южное шоссе 39б

