Валтти [Валти] Похъюсте (Valtti Pohjuste), грунтовочный антисептик, Тиккурила (Tikkurila)

Грунтовочный антисептик Валтти [Валти] Похъюсте (Valtti Pohjuste), Тиккурила (Tikkurila) предназначен для защиты и грунтования древесины и деревянных конструкций под финишную обработку. Антисептик Валтти [Валти] Похъюсте (Valtti Pohjuste) содержит льняное масло и хорошо впитывается в древесину, при этом замедляет воздействие влажности, грибков гниения, плесени и синевы. Валтти [Валти] Похъюсте (Valtti Pohjuste) может применяться на пиленую и строганную деревянную поверхность, а также подходит для бревенчатой и пропитанной под давлением древесины снаружи зданий. Антисептик Валтти [Валти] Похъюсте (Valtti Pohjuste) является бесцветным и т.о. не защищает деревянную поверхность от вредного воздействия солнечных лучей, поэтому последующую покраску покрывной краской или антисептиком необходимо произвести как можно скорее. Валтти [Валти] Похъюсте (Valtti Pohjuste) нельзя применять для обработки внутренних поверхностей теплиц. 
Валтти [Валти] Похъюсте (Valtti Pohjuste) наносится кистью или погружением, разбавляется уайт-спиритом 1050. Расход: на пиленую деревянную поверхность - 4-5 кв.м/л, на строганную и бревенчатую поверхность - 8-10 кв.м/л. Время высыхания до отлипа – около 30 минут. Финишную покраску в нормальных условиях можно производить через сутки. Заводская упаковка Валтти [Валти] Похъюсте (Valtti Pohjuste) – металлическая банка 0,9л, 2.7л и 9л. Антисептик выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. При этом неплотно закрытая или неполная тара не выдерживает длительного хранения. Перед нанесением антисептика обрабатываемую поверхность необходимо очистить от загрязнений, посторонних включений и плесени. Плесень можно удалить средством для удаления плесени Хомеенпойсто. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, (влажность древесины должна быть ниже 20 %). Нанесение антисептика Валтти [Валти] Похъюсте (Valtti Pohjuste) можно производить при температуре воздуха выше +5°С и

относительной влажности воздуха ниже 80%.

http://www.vipkraska.ru
цена 2200-00

